2018年4月23日星期一

1. 设备测试记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | IP地址 | 端口 | 是否联通 | 备注 |
| 1 | 5号小车 | 192.168.10.46 | 8000 | Y |  |
| 2 | 包胶交换台 | 192.168.10.22 | 8002 | Y |  |
| 3 | 惨绕交换台 | 192.168.10.23 | 8003 | Y |  |
| 5 | 惨绕机器人 | 192.168.10.24 | 8004 | Y |  |
| 6 | 硫化道主机 | 192.168.10.25 | 8005 | Y |  |
| 7 | 硫化道从机 | 192.168.10.26 | 8006 | Y |  |
| 8 | 包胶机-1 | 192.168.10.30 | 8010 | Y |  |
| 9 | 包胶机-2 | 192.168.10.31 | 8011 | Y |  |
| 10 | 包胶机-3 | 192.168.10.32 | 8012 | Y |  |
| 11 | 包胶机-4 | 192.168.10.33 | 8013 | Y |  |
| 12 | 包胶机-5 | 192.168.10.34 | 8014 | Y |  |
| 13 | 包胶机-6 | 192.168.10.35 | 8015 | Y |  |

1. 初始化问

设备初始化没有问题，表明已有设备PLC与工控机连接正常

1. AGV配置说明表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | AGV节点配置说明 | | | | | | | |
| 编号 | **线路** | | **节点编号** | **方向** | **动作** | **参数1** | **参数2** | **功能** | **动作总数** |
| 1 | 2 | | 1 | 往-0 | 停止/延时 | 0 | 5 | 硫化道 出口 | 4 |
| 输出(测试) | 21 | 0 |
| 检测 | 21 | 0 |
| 输出 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 停止/延时 | 0 | 5 | 解胶 | 1 |
| 3 | 3 | 停止/延时 | 0 | 5 | 包胶 | 1 |
| 4 | 4 | 停止/延时 | 0 | 5 | 缠绕 | 1 |
| 5 | 5 | 停止/延时 | 0 | 5 | 硫化道 出口 | 4 |
| 输出(测试) | 11 | 0 |
| 检测 | 21 | 0 |
| 输出 | 10 | 0 |
| 6 | 6 | 1档 | 0 | 0 | 减速 | 1 |
| 7 | 7 | 4档 | 0 | 0 | 加速 | 1 |
| 8 | 8 | 4档 | 0 | 0 | 加速 | 1 |
| 9 | 9 | 2档 | 0 | 0 | 减速 | 1 |

1. 555